|  |
| --- |
| 审批意见： 新环表[2019]040号**关于《河南盛科彩印有限公司年产2000吨纸制品印刷****项目环境影响报告表》的批复**河南盛科彩印有限公司：你公司上报的由北京华夏国润环保科技有限公司编制的《河南盛科彩印有限公司年产2000吨纸制品印刷项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。（一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。（二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：1、废气：印刷车间、覆膜车间、装订车间、标签印刷车间均保持密闭负压，油墨储存和调配均设置在印刷车间内，油墨储存、调配、印刷、覆膜、胶钉工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩、密闭负压抽风收集后，通过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，尾气经不低于15米高排气筒排放,非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率10kg/h(15米高排气筒），同时满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求的印刷工业排放口非甲烷总烃50mg/m3、厂界2.0mg/m3的排放限值要求。印刷喷粉工序产生的粉尘经收集装置收集、胶订铣削工序产生的粉尘经收集装置+袋式除尘器处理后分别经密闭管道通入有机废气排气筒排放，粉尘排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h(15米高排气筒）、厂界无组织监控浓度限值1.0mg/m3的标准要求。2、废水：生活污水经化粪池处理后经管网排入贾屯污水处理厂，水质应满足贾屯污水处理厂收水标准。制版工序产生的洗版废水采取中和、絮凝、沉淀、脱色、过滤处理后重新回用于洗版机洗版不外排。3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。四、项目建成后，主要污染物总量控制指标为：COD0.0144吨/年、氨氮0.00144吨/年。五、项目生产车间设置卫生防护距离50米，你公司应配合当地政府在卫生防护距离内不规划新建居民区、学校、医院等环境敏感点。六、按大气污染防治要求，安装VOCs废气在线监测设备，并与环保部门监控平台联网。七、项目完工后，按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。八、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 经办人： 新乡县环境保护局2019年6月5日  |