|  |
| --- |
| 审批意见：  新环表[2019]098号  **关于《河南雅序印刷有限公司年印刷100万平方米**  **不干胶标签项目环境影响报告表》的批复**  河南雅序印刷有限公司：  你公司上报的由新乡市译洋环境技术有限公司环评工程师姜慧婷（资格证书编号：2014035410352013411801000612）编制的《河南雅序印刷有限公司年印刷100万平方米不干胶标签项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：  一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资100万元，在新乡经济技术产业集聚区印海智谷印刷包装产业园内利用现有厂房建设年印刷100万平方米不干胶标签项目。  二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。  三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。  （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。  （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：  1、废气：印刷车间、覆膜车间均保持密闭负压，油墨调配均设置在印刷车间内进行，油墨调配、印刷、覆膜、喷码、上光等工序产生的非甲烷总烃废气经集气罩、密闭负压抽风收集后，通过UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理，尾气经不低于15米高排气筒排放,非甲烷总烃废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率10kg/h(15米高排气筒），同时满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求的印刷工业排放口非甲烷总烃50mg/m3、厂界2.0mg/m3的排放限值要求。  严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）以及环评要求全过程控制挥发性有机物无组织排放。  2、废水：生活污水经化粪池处理后经管网排入贾屯污水处理厂，水质应满足贾屯污水处理厂收水标准。制版工序产生的洗版废水采取中和、絮凝、沉淀、脱色、过滤处理后重新回用于洗版机洗版不外排。  3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。  4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。  四、项目建成后，主要污染物总量控制指标为：COD0.0072吨/年、氨氮0.0007吨/年、非甲烷总烃0.042吨/年。  五、项目生产车间设置卫生防护距离50米，你公司应配合当地政府在卫生防护距离内不规划新建居民区、学校、医院等环境敏感点。  六、按大气污染防治要求，安装VOCs废气在线监测设备及用电量监控系统，并与环保部门监控平台联网。  七、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限，及时申报办理排污许可证，并按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。  八、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。  九、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。  经办人： 新乡县环境保护局  2019年12月31日 |