|  |
| --- |
| 审批意见：  新环表[2020]013号  **关于《新乡市中晶塑业有限公司年产600吨塑料制品**  **(塑料中空板、塑料包装箱)项目环境影响报告表》**  **批复**  **（含行政复议与行政诉讼权利告知）**  新乡市中晶塑业有限公司：  你公司上报的由河南润正环境科技有限公司环评工程师朱哲(资格证书编号:2017035410352016411801000770)编制的《新乡市中晶塑业有限公司年产600吨塑料制品（塑料中空板、塑料包装箱）项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：  一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资100万元，在新乡市新乡县翟坡镇东营村宏业大道158号利用现有厂房建设年产600吨塑料制品（塑料中空板、塑料包装箱）项目。  二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。  三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。  （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物采取相应的防治措施。  （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：  1、废气：挤出工序产生的非甲烷总烃废气经负压抽风收集后通过低温等离子+UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，尾气经不低于15米高排气筒排放,废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级非甲烷总烃排放速率10kg/h（15米高排气筒）排放标准要求，非甲烷总烃废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)排气口排放浓度60mg/m3的排放限值要求；破碎工序产生的粉尘集气罩收集经二级袋式除尘器处理后通过不低于15米高排气筒排放,粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放速率3.5kg/h（15米高排气筒）、同时满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)排气口排放浓度20mg/m3的排放限值要求。  物料密闭库存放，地面保持清洁干净，严格控制无组织排放。非甲烷总烃无组织排放应满足《关于全省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）厂界2.0mg/m3的排放限值要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界1.0mg/m3的标准要求。  2、废水：生活污水经防渗漏化粪池处理后定期清运。  3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。  四、按环评报告确定四周设防距离做好规划控制工作，确保卫生防护距离内不规划学校、医院、居民等环境敏感点。  五、项目建成后，按照生态环境部《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限，及时办理排污许可证，并按规定程序和要求进行环境保护竣工验收。  六、按大气污染防治要求，安装废气在线监测、监控设施和用电量监控系统，并与环保部门监控平台联网。  七、本批复下达之日起5年内有效。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变化的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。  八、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。  经办人：  新乡县环境保护局  2020年5月6日  行政复议与行政诉讼权利告知：依据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》，公民、法人或者其他组织认为公告的建设项目环境影响评价文件审批决定侵犯其合法权益的，可以自公告期限届满之日起六十日内提起行政复议，也可以自公告期限届满之日起六个月内提起行政诉讼。  联系地址：新乡市新乡县金融大道商务中心，邮编：453600  联系电话：0373-5618805 |