|  |
| --- |
| 审批意见：  新环表[2018]048号  **关于《河南共威机械设备有限公司废弃电瓶再生铅设备100台/套项目环境影响报告表》的批复**  河南共威机械设备有限公司：  你公司上报的由河南省广宇环保科技有限公司编制的《河南共威机械设备有限公司废弃电瓶再生铅设备100台/套项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在新乡县政府网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下：  一、我局批准《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。  二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》及项目建设情况，并接受相关方的咨询。  三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保投资概算，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。  （一）依据《报告表》和本批复文件，对建设项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物采取相应的防治措施。  （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：  1、废气：焊接工序产生的焊烟经移动式焊烟净化器处理，切割工序产生的粉尘经跟踪吸风管+滤筒式除尘器处理，抛丸打磨工序经抛丸机自带袋式除尘器处理，切割和抛丸工序废气分别通过15米高排气筒排放，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级颗粒物排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15米高排气筒）、厂界无组织颗粒物1.0mg/m3的排放限值要求。各生产工序应在车间内设置的专门区域分区作业，不得露天作业。  2、废水：生活污水经防渗漏化粪池处理后定期清运。  3、噪声：高噪声设备采取厂房密闭隔音、减震基础、距离衰减等有效降噪措施，厂界噪声值须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。  4、固废：按照环评提出的措施妥善处置生产过程中产生的各种固废，一般固废临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、危废贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单进行控制。  四、项目完工后，需按规定程序和要求进行竣工环境保护验收。  五、本批复下达之日起5年内有效。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。  六、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。  经办人：  新乡县环境保护局  2018年10月30日 |